Estimativa de produção

Objetivo

Calcular a produção de campos agrícolas de batata.

Materiais

•	Esta folha
Procedimento

1)	Olhe as imagens do infravermelho próximo (near infrared) e vermelho  (red) abaixo. 

Near infrared band	Red band

Os valores digitais das imagens na região do infravermelho próxima e vermelho do espectro, para os pontos A, B e C, são dados na tabela abaixo:

Point	Near Infrared	Red	NDVI	
A	204	85		
B	185	57		
C	254	71		

Calcule o Índice de vegetação com diferença normalizada (NDVI) usando os valores da tabela.

2)	Suponha que todos os três campos sejam plantação de batata. Nos três anos anteriores, imagens de satélite foram coletadas da mesma região, no mesmo mês das imagens acima. Valores do NDVI desses anos e o rendimento final em toneladas por hectare para os campos específicos são apresentados na tabela a seguir:

Ano	Rendimento	NDVI	
1	15	0.45	
2	12	0.38	
3	18	0.52	

Se assumirmos que a relação entre o NDVI e o rendimento é linear, estime o rendimento para este ano, com base no NDVI calculado anteriormente.