Εναέρια Παρακολούθηση Ρύπανσης Πετρελαίου 4
- Παρυφές παρεμβολών του λαδιού στο νερό: -
- Πρόσθετο υλικό -
Σενάριο

Θέλουμε να έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση των παρυφών παρεμβολών που παρατηρούνται στην μικροκυματική ραδιομετρία. Στο γράφημα, η γεωμετρική διαφορά της πορείας των ακτίνων Δs των κυμάτων είναι:

Χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές σχέσεις και το νόμο του Snell, αυτό γίνεται: 

Λόγω αυτής της γεωμετρικής διαφοράς πορείας, υπάρχει μια διαφορά φάσης Δ των κυμάτων:

Στο σημείο C, το κύμα υφίσταται μια αντανάκλαση σε ένα μέσο με μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης (δηλαδή, το νερό). Ως εκ τούτου, υπάρχει άλμα της φάσης του π του ανακλώμενου κύματος. Η διαφορά της φάσης των κυμάτων γίνεται: 

όπου ο όρος - είναι is από το άλμα της φάσης στο σημείο C. Υπάρχει εποικοδομητική παρέμβαση με Δ=m και καταστροφική παρέμβαση με Δ=(2m+1), όπου το m είναι ένας ακέραιος αριθμός.
Ασκήσεις
7.	Χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές σχέσεις και το νόμο του Snell, αποδείξετε ότι η διαφορά της γεωμετρικής πορείας Δs των κυμάτων κατέχει όπως αναφέρεται παραπάνω, ανάλογα με το πάχος του στρώματος του πετρελαίου d, ο δείκτης διάθλασης του πετρελαίου n, και η γωνία συχνότητας α. 
8.	Παρακαλούμε να υπολογίσετε τη διαφορά φάσης των κυμάτων για ένα στρώμα πετρελαιού με  πάχος από 0 έως 5μμ με βήματα των 0,25μμ με τα ακόλουθα στοιχεία: f = 34 GHz, noil = 1,41, γ = 50 °. Να λάβετε υπόψη σας το άλμα της φάσης του κύματος που αντανακλώνται στο σημείο C. Επιβεβαιώστε την ορθότητα της θέσης του μέγιστου και ελάχιστου της καμπύλης θερμοκρασίας φωτεινότητας που αναφέρεται στη σελίδα 2 του συμπληρώματος για τα μικροκυματικά ραδιόμετρα.